Результаты измерений тонометра ГемоДин

Дифференциальный сигнал с датчика давления – 10 mV - 240 мм.рт.ст

Настройки осцилллографа

Дифференциальный сигнал F1 = C1 –C2

Время / деление 2 s (5 s)

Sample points 500