

Исходный сигнал Arduino




Исходный сигнал TechnoBCI




**Обработка – вариант 1**


Скользящее среднее 200



Разность




Скользящее среднее 60




**Обработка вариант 2**


Фильтр Highpass 0,5




Фильтр Lowpass 10 Гц




Скользящее среднее 60





Сигнал с настроенной TBCI



Скользящее среднее 60

